**华为荣耀8预约抢购地址**

<http://mm.vmall.com/ry8.html>

预约：7月11日10:00-7月18日20:00  
开售：7月19日10:08   仅限预约用户购买

**华为荣耀8规格参数信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **主体** | |
| 品牌 | Honor |
| 型号 | FRD-AL00 |
| 传播名 | 荣耀8 4GB+32GB 全网通版 |
| 上市时间 | 2016年7月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 操作系统 | 华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 |
| 用户界面 | 华为 EMUI 4.1 |
| CPU型号 | 麒麟950 |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU主频 | 4\*Cortex A72 2.3GHz + 4\*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 |
| GPU | Mali T880 |
| 双卡 | 支持 |
| 输入方式 | 百度输入法华为版，华为Swype输入法，Android 键盘（AOSP） |
| **网络** | |
| 4G网络制式 | 主卡：移动4G（TDD-LTE）/联通4G（TDD-LTE/FDD-LTE）/电信4G（TDD-LTE/FDD-LTE） |
| 3G网络制式 | 主卡：移动3G（TD-SCDMA）/ 联通3G（WCDMA）/ 电信3G（CDMA 2000, 国际漫游时支持WCDMA）。副卡：电信3G（CDMA2000）。备注：不支持电信+电信卡 |
| 2G网络制式 | 主卡：移动2G（GSM）/联通2G（GSM）/电信2G（CDMA1X）；副卡：移动2G（GSM）/联通2G（GSM）/电信2G（CDMA1X）。备注：不支持电信+电信卡 |
| 网络制式 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G，备注：卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡；不能同时使用2张电信卡 |
| 网络频率 | 主卡：TDD-LTE：B38/B39/B40/B41（2555MHz~2655MHz）；FDD-LTE：B1/B3/B4/B7；TD-SCDMA：B34/B39；WCDMA：B1/B2/B4/B5/B8；CDMA2000/1X：BC0（800MHz）；GSM：850/900/1800/1900MHz；副卡：GSM：850/900/1800/1900MHz；备注：不能同时支持两张CDMA卡， 各个地区的网络和频段可能有所不同，具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
| 数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS；FDD-LTE：Cat4/Cat6；TDD-LTE：Cat4/Cat6 |
| 浏览器 | 华为 EMUI 4.1 浏览器 |
| **屏幕** | |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670万色，色彩饱和度(NTSC)：96% |
| 屏幕类型 | LTPS负向液晶显示屏 |
| 分辨率 | 1920x1080（FHD） |
| 屏幕像素密度PPI | 423 PPI |
| 触摸屏 | 多点触控触摸屏 |
| **传感器** | |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 支持 |
| 红外传感器 | 支持 |
| 指纹传感器 | 支持 |
| 霍尔传感器 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| NFC | 支持 |
| **存储** | |
| 运行内存（RAM） | 4GB（备注：可使用的内存容量小于此值，因为手机软件占用的空间） |
| 机身内存（ROM） | 32GB（备注：可使用的内存容量小于此值，因为手机软件占用的空间） |
| 存储卡类型 | MicroSD (TF) |
| 最大支持扩展 | 最高支持128GB（非标配） |
| **娱乐功能** | |
| 视频解码 | H.265（仅支持解码），H.263，H.264，MPEG-4，RV7-10，Xvid，VP8，WMV9 |
| 视频文件格式 | 3gp，mp4，wmv，rm，rmvb，asf |
| 音频解码 | MP3，MIDI，AMR-NB，AAC，AAC+，eAAC+，AMR-WB，WMA2-9，RA，PCM，OGG，FLAC |
| 音频文件格式 | mp3，mp4，3gp，wma，ogg，amr，aac，flac，wav，midi，ra |
| 图片解码 | PNG，GIF（静态），JPEG，BMP，WEBP,WBMP |
| 图片格式 | \*.png、\*.gif （静态）、\*.jpg、\*.bmp、\*.webp、\*.wbmp |
| 音效 | Hi6402音频芯片，支持24bit高保真音频文件，一体化音腔，DTS SOUND音效处理技术 |
| 收音机 | 不支持FM收音机 |
| **拍摄功能** | |
| 主摄像头 | 1200万\*2，6P镜头组，F2.2光圈。备注：不同拍照模式的照片像素会有差异 |
| 副摄像头 | 800万，F2.4光圈，固定焦点。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
| 传感器类型 | BSI CMOS |
| 闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 主/副摄像头支持1080p全高清摄像；主摄像头支持720P 120FPS慢动作摄像 |
| 变焦模式 | 数字变焦，最大支持4倍数字变焦 |
| 拍摄模式 | 支持美食、慢动作、3D动态全景、大光圈拍照、流光快门（含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨）、超级夜景、专业拍照、专业录像、美肤拍照（魅我）、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正、连拍优选、延时摄影等 |
| 自动对焦 | 支持（对比度对焦，深度辅助对焦，激光辅助对焦） |
| 照片分辨率 | 最大支持3968×2976像素照片拍摄 |
| **传输功能** | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz和5GHz，支持WLAN直连 （备注：连接的设备也须支持WLAN直连） |
| WLAN热点 | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.2，支持BLE |
| 天际通 | 支持60个国家/地区移动数据服务，支持全球800万个免费WLAN热点服务。详情请查询天际通网站，网址http://skytone.vmall.com |
| USB | USB2.0，480Mbit/s。支持USB共享网络，USB充电，OTG功能 |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
| NFC Beam | 支持 |
| **个人助理** | |
| 云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
| Office | 内置WPS Office，支持Word、Excel、PPT格式文档查看,支持pdf文档查看，支持zip解压和压缩等 |
| 电子邮件 | 支持（POP3/IMAP/Exchange） |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 实用工具 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家 |
| 特色应用 | 指关节手势、语音控制、情景智能、单手操作、智能线控、杂志锁屏、手机找回、Link+2.0（Signal+，Roaming+，WLAN+）、学生模式、多屏互动、运动健康 |
| **其他** | |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 3000mAh（典型值），2900mAh（额定值） |
| 电池更换 | 电池不可更换 |
| 数据线接口 | USB Type C |
| 耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡；卡槽1（内卡槽）、卡槽2（外卡槽）可任意切换为主卡、副卡。卡槽2（外卡槽）支持Nano SIM和microSD二选一 |
| 单手操作UI | 支持 |
| 语音助手 | 支持 |
| Huawei OTA软件升级 | HOTA在线升级 |
| 设备控制 | 电源键、音量键、双功能指纹（智灵键+指纹） |
| 软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
| 机身尺寸 | 145.5 \* 71.0 \* 7.45 (mm) |
| 机身重量 | 约153g（含电池） |